	FICHAS DE EJECUCIÓN PARA LA MEJORA FÍSICO-TÉCNICA Y LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
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	MÓDULO
	CÓDIGO
	DENOMINACIÓN
	

	
	
	Taller fuga en depósito 
	DURACIÓN

	GRUPO
	Formación MMPP 2011
	60 minutos

	TIPO
	Fuga en depósito

	EQUIPOS NECESARIOS
	SEGURIDAD

	PERSONAL
	6 bomberos y cabos

	PERSONAL
	- Revisión previa del buen

funcionamiento equipos.

- Repaso previo de maniobra.

- EPI: Cubrepantalón, chaquetón,

guantes, botas, casco.

	MATERIAL
	Montaje del taller:

· Instalación desde la autobomba Iveco B-30037: bifurcación 45-25 y 2 mangueras de 25 hasta entradas 1 y 2
· Instalación desde el GRG: bifurcación 45-25 y 2 mangueras de 25 hasta entradas 1 y 2
· 1 botella con manorreductor de cojines conectada al depósito
Ejecución del taller:
· 1 plataforma de trabajo
· Cuñas de madera
· 2 mazos de  goma
· 2 navajas
· Maleta cojín tapafugas Vetter con cinchas naranjas
· Maleta cuñas tapafugas Vetter con bomba de pie.
	GRUPO
	- Todo el grupo con EPI

- Trabajo por tríos en dos equipos A y B que rotan por todas las operaciones
- zona de trabajo
- zona de acopio de materiales
- atención a posibles obstáculos y puntos cortantes del suelo en la zona de trabajo



	ESPACIO-LUGAR
	Campa trasera del parque de Cordovilla (acceder andando)
	ERGONOMÍA-HIGIENE
	- Seguir las pautas de trabajo,

levantamiento y movilización de

elementos pesados y movimientos

de cargas.

- Adecuada limpieza de

equipamientos.

- Limpieza personal adecuada tras el taller.

	EXPLICACIÓN BÁSICA PARA EL FORMADOR

	OBJETIVO
	- Desarrollar habilidades técnicas de taponamiento de fugas de líquidos y gas con diferentes roturas de un depósito y con diferentes materiales (cuñas y cojines)
- Corrección de fallos

	SUPUESTOS
	· fuga de líquido:0,3 bares para los cojines y cuñas Vetter (caso de líquidos no presurizados). El material Vetter está diseñado para una presión máxima de 1,5 bares. Aporte de agua desde el GRG.
· Fuga de líquidos presurizados o gases en fase líquida: controlar el caudal de aire con la llave de paso del manorreductor (presión de tarado del manorreductor 8 bares) , controlar el caudal de líquido con la bifurcación, controlar la presión de líquido con el acelerador de la bomba (8 bares). Aporte de agua desde la bomba.
· Fuga de gas: controlar el caudal deseado con la llave de paso del manorreductor (presión a 8 bares)



	RECORDAR NORMAS DE TRABAJO EN SITUACION REAL
	· Intentar trabajar a barlovento.

· Taponamientos provisionales fruto de una primera intervención

· Elegir el nivel de protección adecuado

· Preveer la recogida del vertido

· Intentar trabajar lo más elevado posible. Uso de la plataforma.

· Evitar, en lo posible, el contacto con el producto

· tipo de incidentes: fuga y/o derrame
· entorno: electricidad, tráfico, viviendas, empresas, condiciones climáticas.

	EJECUCIÓN-SECUENCIA DEL TALLER

	EQUIPO A
	ROTURA 1
· taponar con cuña Vetter sin fuga
· Provocar fuga de líquido a 0,3 bar

· Provocar fuga de líquido a 8 bar

· Retirar cuñas vetter

· Taponar fugando líquido a 0,3 bar con cuñas de madera

· Taponar fugando líquido a 8 bar con cuñas de madera

· Taponar fugando gas y líquido a 8 bar con cuñas de madera

ROTURA 3

· Taponar fugando líquido a 8 bar con cuña de madera

· Taponar fugando gas y líquido a 8 bar con cuña de madera



	EQUIPO B
	ROTURA 2 SUPUESTO1
· Taponar con cojín Vetter sin fuga

· Provocar fuga de líquido a 0,3 bar

· Provocar fuga de líquido a 8 bar

ROTURA 2 SUPUESTO2
· Taponar fugando líquido a 0,3 bar con cuñas de madera

· Taponar fugando líquido a 8 bar con cuñas de madera

· Taponar fugando gas y líquido a 8 bar con cuñas de madera

	VALORACIÓN FINAL Y JUICIO CRÍTICO
	· Análisis breve entre los alumnos y el formador.
· Buscar conclusiones con los distintos tipos de materiales empleados.

· Valorar técnicas empleadas y ejecución de las mismas.

· Corrección de fallos

	DESMONTAJE Y RECOGIDA DE EQUIPOS
	· Recarga de botellas
· Repostado del B-30037
· Repostar GRG de agua

· Reponer agua mineral

· Recogida de materiales y acopio en el palé
· Reponer material gastado para completar la ficha del palé.

	MATERIAL DEL PALÉ
	· 1 plataforma de trabajo

· 4 mangueras de 25

· 2 bifurcación 45-25
· 2 botellas de 6 litros a 300 bar
· 1 manorreductor de cojines con manguera
· 2 mazos de goma

· Caja con cuñas de madera

· 2 navajas
· Caja con cojín Vetter

· Caja con 4 cuñas Vetter y bomba de pie
· 4 botellas de agua mineral
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